治疗车配置要求

一、治疗车数量、规格：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 配置要求 |
| 治疗车 | 50cm×40cm×90cm（±10mm） | 10 | 1、二层；2、上层带抽屉 |
| 治疗车 | 80cm×50cm×90cm（±10mm） | 1 | 1、二层；2、不带抽屉 |
| 治疗车 | 80cm×50cm×90cm（±10mm） | 2 | 1、固定式，无万向轮；2、三层两抽，抽屉在最上层 |

二、治疗车统一要求：

1、车体：喷涂，色彩设计，表面静电喷涂工艺（符合GB/T3325-2017）。

2、不锈钢围栏：圆弧设计，电抛光处理，横杆、竖杆配防尘卡环。

3、每辆车配污物桶2个：

污物桶：为便于垃圾分类放置，需提供三种以上不同色彩的污物桶供选择，其中一种必须为‘黄色’。材质为防撞塑材。

4、台面配置软垫一张。

5、抽屉内部配置抽屉垫。

6、车体材质：国标SUS304不锈钢（镍含量8%以上）+高强度铝合金组合材料。

7、主材规格：板材厚度≥1.0mm.

8、车体颜色：台面米黄色、抽屉及封板果绿色。

9、抽屉双层复合两侧全封闭式，抽屉内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝，不易藏污纳垢。

10、导轨：进口优质静音导轨，具有止动防滑功能。

11、万向轮：PVC塑胶地板专用；φ75毫米全ABS外罩双轴承静音轮，轮面 pu材质，防锈防卷发。

12、质保期：≥三年